民國83年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1994

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 高樹營運所新豐淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 24.00 | 24.00 | 25.00 | 23.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 0.29 | 0.28 | 0.40 | 0.20
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 127.00 | 128.00 | 134.00 | 118.00
PH 指標 PH VALUE | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7.0
氯鹽 CHLORIDE | 2 | 2 | 2 | 1
硫酸鹽 SULFATE | 108 | 99 | 148 | 86
氟鹽 FLUORIDE | 0.45 | 0.40 | 0.78 | 0.21
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.07
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0065 | 0.0020 | 0.0220 | 0.0000
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.28 | 0.20 | 0.70 | 0.01
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 308 | 313 | 323 | 282
總硬度 TOTAL HARDNESS | 165.5 | 159.3 | 256.0 | 87.6
鈣 CALCIUM | 40.4 | 38.6 | 63.8 | 20.7
鎂 MAGNESIUM | 15.20 | 12.55 | 28.00 | 7.70
鐵 IRON | 0.07 | 0.05 | 0.15 | 0.01
錳 MANGANESE | 0.015 | 0.020 | 0.020 | 0.000
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 71 | 8 | 270 | 0