民國83年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1994

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 板新給水廠永和淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 2
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 21.25 | 21.25 | 23.50 | 19.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 0.83 | 0.83 | 1.20 | 0.45
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 36.00 | 36.00 | 54.00 | 18.00
PH 指標 PH VALUE | 7.5 | 7.5 | 8.3 | 6.7
氯鹽 CHLORIDE | 20 | 20 | 29 | 11
硫酸鹽 SULFATE | 17 | 17 | 20 | 14
氟鹽 FLUORIDE | 2.01 | 2.01 | 3.80 | 0.22
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.47 | 0.47 | 0.82 | 0.11
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0120 | 0.0120 | 0.0220 | 0.0020
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.77 | 0.77 | 0.87 | 0.67
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 166 | 166 | 232 | 99
總硬度 TOTAL HARDNESS | 62.9 | 62.9 | 67.9 | 57.8
鈣 CALCIUM | 15.3 | 15.3 | 16.2 | 14.4
鎂 MAGNESIUM | 6.00 | 6.00 | 7.80 | 4.20
鐵 IRON | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
錳 MANGANESE | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.000
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) |  |  |  |