民國83年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1994

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 美濃營運所新威淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 24.75 | 25.00 | 25.00 | 24.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 0.48 | 0.48 | 0.65 | 0.30
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 176.50 | 166.00 | 224.00 | 150.00
PH 指標 PH VALUE | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4
氯鹽 CHLORIDE | 6 | 6 | 9 | 1
硫酸鹽 SULFATE | 115 | 99 | 228 | 35
氟鹽 FLUORIDE | 0.29 | 0.28 | 0.33 | 0.25
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.04
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0035 | 0.0030 | 0.0080 | 0.0000
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 1.40 | 1.40 | 2.00 | 0.80
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 383 | 388 | 428 | 328
總硬度 TOTAL HARDNESS | 253.8 | 253.0 | 290.0 | 219.0
鈣 CALCIUM | 73.6 | 74.1 | 84.2 | 62.1
鎂 MAGNESIUM | 16.98 | 17.00 | 20.30 | 13.60
鐵 IRON | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.01
錳 MANGANESE | 0.040 | 0.040 | 0.050 | 0.030
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 73 | 70 | 150 | 0