民國83年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1994

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 美濃營運所六龜淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 24.75 | 25.00 | 25.00 | 24.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.30
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 177.50 | 167.00 | 222.00 | 154.00
PH 指標 PH VALUE | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.4
氯鹽 CHLORIDE | 6 | 6 | 11 | 2
硫酸鹽 SULFATE | 111 | 91 | 234 | 26
氟鹽 FLUORIDE | 0.30 | 0.29 | 0.35 | 0.25
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.05
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0028 | 0.0020 | 0.0070 | 0.0000
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 1.13 | 1.10 | 1.70 | 0.60
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 387 | 400 | 430 | 318
總硬度 TOTAL HARDNESS | 259.3 | 255.0 | 294.0 | 233.0
鈣 CALCIUM | 71.7 | 70.8 | 82.9 | 62.1
鎂 MAGNESIUM | 19.50 | 19.60 | 21.30 | 17.50
鐵 IRON | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.02
錳 MANGANESE | 0.035 | 0.030 | 0.060 | 0.020
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 90 | 75 | 210 | 0