民國83年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1994

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 南化給水廠南化淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 2
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 28.00 | 28.00 | 29.00 | 27.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 1.20 | 1.20 | 1.30 | 1.10
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 101.50 | 101.50 | 107.00 | 96.00
PH 指標 PH VALUE | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.9
氯鹽 CHLORIDE | 11 | 11 | 14 | 8
硫酸鹽 SULFATE | 45 | 45 | 54 | 35
氟鹽 FLUORIDE | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.41
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.16 | 0.16 | 0.27 | 0.05
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0045 | 0.0045 | 0.0060 | 0.0030
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.21
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 205 | 205 | 241 | 168
總硬度 TOTAL HARDNESS | 127.5 | 127.5 | 131.0 | 124.0
鈣 CALCIUM | 32.5 | 32.5 | 33.0 | 32.0
鎂 MAGNESIUM | 11.20 | 11.20 | 12.40 | 10.00
鐵 IRON |  |  |  |
錳 MANGANESE | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.000
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 725 | 725 | 1400 | 50