民國83年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1994

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 美濃營運所寶來淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 22.75 | 23.00 | 25.00 | 20.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 0.55 | 0.55 | 0.80 | 0.30
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 151.00 | 148.00 | 166.00 | 142.00
PH 指標 PH VALUE | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.7
氯鹽 CHLORIDE | 10 | 10 | 15 | 3
硫酸鹽 SULFATE | 106 | 115 | 154 | 38
氟鹽 FLUORIDE | 0.34 | 0.33 | 0.41 | 0.27
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.05
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0098 | 0.0045 | 0.0300 | 0.0000
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.48 | 0.45 | 0.70 | 0.30
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 365 | 371 | 415 | 303
總硬度 TOTAL HARDNESS | 205.5 | 204.0 | 219.0 | 195.0
鈣 CALCIUM | 57.1 | 57.5 | 60.6 | 52.6
鎂 MAGNESIUM | 15.25 | 15.95 | 17.40 | 11.70
鐵 IRON | 0.05 | 0.03 | 0.13 | 0.01
錳 MANGANESE | 0.048 | 0.030 | 0.120 | 0.010
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 508 | 215 | 1600 | 0