民國84年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1995

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 美濃營運所寶來淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 6
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 22.92 | 23.00 | 25.00 | 20.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 0.33 | 0.23 | 0.70 | 0.15
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 134.33 | 156.00 | 178.00 | 8.00
PH 指標 PH VALUE | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7
氯鹽 CHLORIDE | 12 | 12 | 23 | 2
硫酸鹽 SULFATE | 75 | 44 | 160 | 40
氟鹽 FLUORIDE | 0.27 | 0.25 | 0.58 | 0.04
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.04
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0002 | 0.0000 | 0.0010 | 0.0000
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.48 | 0.41 | 1.30 | 0.00
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 349 | 362 | 533 | 58
總硬度 TOTAL HARDNESS | 185.3 | 216.0 | 248.0 | 4.0
鈣 CALCIUM | 52.0 | 60.0 | 70.4 | 0.9
鎂 MAGNESIUM | 13.35 | 16.00 | 17.50 | 0.00
鐵 IRON | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.00
錳 MANGANESE | 0.035 | 0.045 | 0.050 | 0.000
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 86 | 0 | 500 | 0