民國84年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1995

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 東港營運所萬安淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 23.75 | 24.00 | 24.00 | 23.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 0.20 | 0.15 | 0.40 | 0.10
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00
氫碳酸 BICARBONATE | 70.50 | 70.00 | 84.00 | 58.00
PH 指標 PH VALUE | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2
氯鹽 CHLORIDE | 2 | 2 | 3 | 2
硫酸鹽 SULFATE | 43 | 46 | 60 | 20
氟鹽 FLUORIDE | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.08
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.00
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0018 | 0.0015 | 0.0040 | 0.0000
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.78 | 0.77 | 1.00 | 0.58
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 126 | 126 | 142 | 110
總硬度 TOTAL HARDNESS | 90.5 | 91.1 | 96.0 | 84.0
鈣 CALCIUM | 24.7 | 24.6 | 30.4 | 19.2
鎂 MAGNESIUM | 7.00 | 7.20 | 8.70 | 4.90
鐵 IRON | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.00
錳 MANGANESE | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 103 | 6 | 400 | 1