民國84年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1995

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 三星營運所南山淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 15.50 | 15.75 | 18.50 | 12.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.10
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 149.25 | 148.50 | 156.00 | 144.00
PH 指標 PH VALUE | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.2
氯鹽 CHLORIDE | 0 | 0 | 1 | 0
硫酸鹽 SULFATE | 85 | 87 | 91 | 75
氟鹽 FLUORIDE | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.16
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.09 | 0.10 | 0.16 | 0.00
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0020 | 0.0005 | 0.0070 | 0.0000
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.25 | 0.33 | 0.34 | 0.00
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 299 | 289 | 334 | 282
總硬度 TOTAL HARDNESS | 238.0 | 238.5 | 246.0 | 229.0
鈣 CALCIUM | 57.1 | 60.6 | 68.6 | 38.5
鎂 MAGNESIUM | 23.33 | 21.10 | 36.50 | 14.60
鐵 IRON | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.00
錳 MANGANESE | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.000
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 1 | 1 | 2 | 0