民國84年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1995

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 馬公營運所西安淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 5
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 24.70 | 26.00 | 29.00 | 16.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 4.12 | 1.50 | 15.00 | 1.00
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 4.00
氫碳酸 BICARBONATE | 210.40 | 192.00 | 330.00 | 80.00
PH 指標 PH VALUE | 8.5 | 8.4 | 8.9 | 8.2
氯鹽 CHLORIDE | 938 | 160 | 2470 | 30
硫酸鹽 SULFATE | 130 | 72 | 330 | 24
氟鹽 FLUORIDE | 0.40 | 0.23 | 0.89 | 0.21
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.75 | 0.44 | 1.50 | 0.20
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0070 | 0.0030 | 0.0180 | 0.0020
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.13 | 0.18 | 0.22 | 0.00
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 2069 | 529 | 5230 | 160
總硬度 TOTAL HARDNESS | 300.2 | 202.0 | 532.0 | 91.1
鈣 CALCIUM | 64.1 | 49.6 | 110.0 | 15.8
鎂 MAGNESIUM | 33.94 | 20.20 | 62.20 | 12.50
鐵 IRON | 0.40 | 0.36 | 0.73 | 0.08
錳 MANGANESE | 0.082 | 0.080 | 0.150 | 0.020
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 157 | 14 | 500 | 2