民國84年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1995

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 屏東營運所北勢淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 19.50 | 21.00 | 24.00 | 12.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 0.35 | 0.35 | 0.50 | 0.20
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 192.50 | 191.00 | 200.00 | 188.00
PH 指標 PH VALUE | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.0
氯鹽 CHLORIDE | 6 | 6 | 6 | 4
硫酸鹽 SULFATE | 59 | 47 | 108 | 32
氟鹽 FLUORIDE | 0.26 | 0.22 | 0.49 | 0.10
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.05
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0008 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0000
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 6.03 | 6.05 | 6.20 | 5.80
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 370 | 370 | 398 | 340
總硬度 TOTAL HARDNESS | 268.3 | 269.0 | 279.0 | 256.0
鈣 CALCIUM | 85.8 | 85.1 | 94.4 | 78.4
鎂 MAGNESIUM | 13.08 | 13.60 | 16.40 | 8.70
鐵 IRON | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.00
錳 MANGANESE | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.000
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) |  |  |  |