民國84年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1995

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 竹崎營運所吳鳳淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 14.00 | 15.00 | 17.00 | 9.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 0.48 | 0.40 | 0.90 | 0.20
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 94.50 | 95.00 | 114.00 | 74.00
PH 指標 PH VALUE | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.3
氯鹽 CHLORIDE | 2 | 2 | 2 | 1
硫酸鹽 SULFATE | 8 | 9 | 11 | 5
氟鹽 FLUORIDE | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.03
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.07
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0003 | 0.0000 | 0.0010 | 0.0000
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.36 | 0.44 | 0.54 | 0.00
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 96 | 94 | 108 | 88
總硬度 TOTAL HARDNESS | 68.5 | 71.2 | 77.4 | 54.3
鈣 CALCIUM | 16.3 | 16.8 | 18.4 | 13.2
鎂 MAGNESIUM | 6.78 | 6.80 | 8.30 | 5.20
鐵 IRON | 0.02 | 0.00 | 0.08 | 0.00
錳 MANGANESE |  |  |  |
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 189 | 225 | 300 | 5