民國84年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1995

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 板新給水廠永和淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 21.25 | 22.25 | 24.50 | 16.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 0.79 | 0.68 | 1.40 | 0.40
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 59.00 | 57.00 | 70.00 | 52.00
PH 指標 PH VALUE | 7.3 | 7.2 | 7.7 | 7.0
氯鹽 CHLORIDE | 36 | 7 | 123 | 7
硫酸鹽 SULFATE | 16 | 16 | 19 | 11
氟鹽 FLUORIDE | 0.19 | 0.19 | 0.34 | 0.05
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.05 | 0.00 | 0.20 | 0.00
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0038 | 0.0010 | 0.0130 | 0.0000
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.74 | 0.70 | 0.91 | 0.67
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 114 | 112 | 141 | 93
總硬度 TOTAL HARDNESS | 59.1 | 58.9 | 61.6 | 56.9
鈣 CALCIUM | 13.5 | 13.6 | 14.3 | 12.4
鎂 MAGNESIUM | 6.18 | 6.30 | 6.50 | 5.60
鐵 IRON | 0.14 | 0.11 | 0.25 | 0.08
錳 MANGANESE | 0.013 | 0.015 | 0.020 | 0.000
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 1 | 0 | 2 | 0