民國84年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1995

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 東興給水廠東興淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 22.90 | 22.50 | 28.00 | 18.60
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 2.08 | 1.60 | 4.20 | 0.90
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 83.75 | 80.50 | 98.00 | 76.00
PH 指標 PH VALUE | 7.4 | 7.4 | 7.7 | 7.1
氯鹽 CHLORIDE | 2 | 2 | 4 | 2
硫酸鹽 SULFATE | 38 | 38 | 44 | 31
氟鹽 FLUORIDE | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.15
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.00
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0150 | 0.0075 | 0.0410 | 0.0040
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.55 | 0.53 | 0.62 | 0.51
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 152 | 153 | 166 | 136
總硬度 TOTAL HARDNESS | 98.0 | 97.0 | 104.0 | 93.9
鈣 CALCIUM | 25.4 | 27.8 | 31.8 | 14.1
鎂 MAGNESIUM | 5.30 | 5.85 | 6.20 | 3.30
鐵 IRON | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.06
錳 MANGANESE | 0.048 | 0.020 | 0.140 | 0.010
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 1080 | 1200 | 1700 | 220