民國84年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1995

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 東港營運所士文淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 22.75 | 23.00 | 24.50 | 20.50
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 0.48 | 0.40 | 0.90 | 0.20
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00
氫碳酸 BICARBONATE | 122.00 | 129.00 | 134.00 | 96.00
PH 指標 PH VALUE | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.4
氯鹽 CHLORIDE | 4 | 4 | 4 | 3
硫酸鹽 SULFATE | 39 | 42 | 56 | 16
氟鹽 FLUORIDE | 0.29 | 0.20 | 0.68 | 0.08
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.00
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0008 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0000
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.83 | 0.64 | 1.80 | 0.25
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 164 | 163 | 179 | 152
總硬度 TOTAL HARDNESS | 134.5 | 133.5 | 152.0 | 119.0
鈣 CALCIUM | 38.6 | 39.0 | 40.0 | 36.4
鎂 MAGNESIUM | 9.18 | 9.15 | 12.60 | 5.80
鐵 IRON | 0.06 | 0.04 | 0.16 | 0.00
錳 MANGANESE | 0.008 | 0.005 | 0.020 | 0.000
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 308 | 66 | 1100 | 0