民國84年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1995

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 玉井營運所楠玉淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 23.75 | 23.75 | 28.00 | 19.50
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 0.99 | 1.00 | 1.40 | 0.55
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40
氫碳酸 BICARBONATE | 133.75 | 129.50 | 153.00 | 123.00
PH 指標 PH VALUE | 8.3 | 8.2 | 8.6 | 8.2
氯鹽 CHLORIDE | 5 | 3 | 13 | 0
硫酸鹽 SULFATE | 30 | 28 | 50 | 15
氟鹽 FLUORIDE | 0.19 | 0.14 | 0.46 | 0.01
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.00
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0060 | 0.0020 | 0.0180 | 0.0020
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.62 | 0.65 | 1.10 | 0.08
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 222 | 216 | 296 | 160
總硬度 TOTAL HARDNESS | 148.0 | 150.0 | 176.0 | 116.0
鈣 CALCIUM | 39.8 | 39.5 | 48.0 | 32.0
鎂 MAGNESIUM | 11.93 | 12.50 | 14.00 | 8.70
鐵 IRON | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04
錳 MANGANESE | 0.028 | 0.005 | 0.100 | 0.000
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 16325 | 17500 | 30000 | 300