民國85年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1996

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 三星營運所柑仔坑淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 19.75 | 20.75 | 22.50 | 15.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 0.38 | 0.38 | 0.45 | 0.30
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 44.00 | 46.50 | 49.00 | 34.00
PH 指標 PH VALUE | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3
氯鹽 CHLORIDE | 3 | 3 | 4 | 3
硫酸鹽 SULFATE | 10 | 10 | 12 | 9
氟鹽 FLUORIDE | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.12
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.31 | 0.31 | 0.39 | 0.22
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN |  |  |  |
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.36
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 90 | 91 | 94 | 83
總硬度 TOTAL HARDNESS | 70.3 | 70.7 | 80.8 | 59.1
鈣 CALCIUM | 14.9 | 14.6 | 16.2 | 14.2
鎂 MAGNESIUM | 8.05 | 7.90 | 10.80 | 5.60
鐵 IRON | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.02
錳 MANGANESE | 0.003 | 0.000 | 0.010 | 0.000
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 65 | 50 | 130 | 30