民國85年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1996

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 白河營運所白河淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 25.25 | 25.00 | 31.00 | 20.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 12.53 | 6.90 | 32.00 | 4.30
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE | 9.10 | 9.10 | 14.20 | 4.00
氫碳酸 BICARBONATE | 148.00 | 141.00 | 213.00 | 97.00
PH 指標 PH VALUE | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 8.0
氯鹽 CHLORIDE | 37 | 30 | 75 | 11
硫酸鹽 SULFATE | 65 | 69 | 76 | 48
氟鹽 FLUORIDE | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.17
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.14 | 0.12 | 0.23 | 0.11
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0255 | 0.0235 | 0.0450 | 0.0100
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.55 | 0.59 | 0.69 | 0.32
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 321 | 311 | 490 | 172
總硬度 TOTAL HARDNESS | 158.0 | 158.0 | 195.0 | 121.0
鈣 CALCIUM | 36.3 | 39.5 | 42.0 | 24.0
鎂 MAGNESIUM | 16.25 | 16.00 | 22.00 | 11.00
鐵 IRON | 0.36 | 0.36 | 0.59 | 0.12
錳 MANGANESE | 0.015 | 0.020 | 0.020 | 0.000
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 6250 | 4850 | 14000 | 1300