民國85年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1996

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 高樹營運所高樹淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 24.00 | 24.00 | 26.00 | 22.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 0.45 | 0.45 | 0.70 | 0.20
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 164.00 | 166.50 | 168.00 | 155.00
PH 指標 PH VALUE | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3
氯鹽 CHLORIDE | 5 | 5 | 6 | 4
硫酸鹽 SULFATE | 83 | 79 | 98 | 76
氟鹽 FLUORIDE | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.09
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0005 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 3.45 | 3.50 | 4.90 | 1.90
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 380 | 384 | 408 | 345
總硬度 TOTAL HARDNESS | 245.3 | 249.5 | 307.0 | 175.0
鈣 CALCIUM | 76.5 | 74.2 | 92.3 | 65.3
鎂 MAGNESIUM | 13.10 | 15.55 | 18.40 | 2.90
鐵 IRON | 0.08 | 0.06 | 0.20 | 0.00
錳 MANGANESE | 0.010 | 0.005 | 0.030 | 0.000
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 5 | 0 | 21 | 0