民國85年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1996

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 大湳給水廠大湳淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 6
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 21.50 | 23.25 | 24.00 | 16.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 47.62 | 7.35 | 250.00 | 1.50
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 66.33 | 66.00 | 73.00 | 60.00
PH 指標 PH VALUE | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 7.4
氯鹽 CHLORIDE | 2 | 2 | 3 | 0
硫酸鹽 SULFATE | 40 | 40 | 45 | 35
氟鹽 FLUORIDE | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.08
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.08 | 0.02 | 0.31 | 0.00
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0040 | 0.0010 | 0.0160 | 0.0000
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.55 | 0.51 | 0.80 | 0.37
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 150 | 149 | 170 | 134
總硬度 TOTAL HARDNESS | 99.4 | 99.1 | 108.0 | 91.0
鈣 CALCIUM | 23.6 | 23.4 | 26.5 | 20.2
鎂 MAGNESIUM | 9.88 | 9.75 | 12.40 | 8.10
鐵 IRON | 1.25 | 0.17 | 6.80 | 0.02
錳 MANGANESE | 0.028 | 0.010 | 0.110 | 0.000
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 6700 | 5600 | 17000 | 500