民國85年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1996

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 南化給水廠南化淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 25.13 | 25.75 | 27.00 | 22.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 4.63 | 2.30 | 12.00 | 1.90
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10
氫碳酸 BICARBONATE | 119.75 | 119.50 | 144.00 | 96.00
PH 指標 PH VALUE | 7.9 | 7.7 | 8.4 | 7.6
氯鹽 CHLORIDE | 5 | 5 | 7 | 3
硫酸鹽 SULFATE | 52 | 55 | 61 | 38
氟鹽 FLUORIDE | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.12
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0000
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.44 | 0.38 | 0.90 | 0.11
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 236 | 238 | 298 | 170
總硬度 TOTAL HARDNESS | 151.3 | 151.0 | 190.0 | 113.0
鈣 CALCIUM | 37.3 | 37.5 | 42.0 | 32.0
鎂 MAGNESIUM | 14.00 | 13.00 | 22.00 | 8.00
鐵 IRON | 0.36 | 0.25 | 0.83 | 0.10
錳 MANGANESE | 0.023 | 0.025 | 0.040 | 0.000
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 1685 | 800 | 5000 | 140