民國85年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1996

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 坪頂給水廠小坪淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 12
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 16.75 | 11.50 | 40.00 | 2.20
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 163.17 | 168.00 | 200.00 | 102.00
PH 指標 PH VALUE | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 5.9
氯鹽 CHLORIDE | 11 | 11 | 16 | 8
硫酸鹽 SULFATE | 91 | 91 | 118 | 67
氟鹽 FLUORIDE | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.11
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.21 | 0.15 | 0.74 | 0.04
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0432 | 0.0115 | 0.2100 | 0.0000
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 1.22 | 1.15 | 2.30 | 0.20
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 346 | 363 | 424 | 217
總硬度 TOTAL HARDNESS | 242.8 | 251.5 | 303.0 | 152.0
鈣 CALCIUM | 71.3 | 75.2 | 86.0 | 48.0
鎂 MAGNESIUM | 15.59 | 16.00 | 24.20 | 6.80
鐵 IRON | 0.36 | 0.34 | 0.74 | 0.11
錳 MANGANESE | 0.250 | 0.230 | 0.600 | 0.040
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 3268 | 700 | 28000 | 170