民國85年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1996

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 美濃營運所新威淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 23.38 | 23.75 | 26.00 | 20.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 1.63 | 1.75 | 2.80 | 0.20
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 156.25 | 158.00 | 166.00 | 143.00
PH 指標 PH VALUE | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.5
氯鹽 CHLORIDE | 6 | 6 | 9 | 4
硫酸鹽 SULFATE | 94 | 86 | 123 | 80
氟鹽 FLUORIDE | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.15
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.00
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0055 | 0.0050 | 0.0120 | 0.0000
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 1.20 | 1.25 | 2.30 | 0.00
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 337 | 337 | 386 | 290
總硬度 TOTAL HARDNESS | 227.8 | 225.5 | 256.0 | 204.0
鈣 CALCIUM | 69.9 | 69.5 | 76.8 | 64.0
鎂 MAGNESIUM | 12.88 | 14.10 | 18.40 | 4.90
鐵 IRON | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.00
錳 MANGANESE | 0.023 | 0.015 | 0.050 | 0.010
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 91 | 62 | 240 | 0