民國85年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1996

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 沙鹿營運所大肚淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 24.20 | 24.75 | 26.30 | 21.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 1.25 | 1.30 | 1.70 | 0.70
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 104.25 | 101.00 | 127.00 | 88.00
PH 指標 PH VALUE | 7.0 | 7.0 | 7.6 | 6.4
氯鹽 CHLORIDE | 29 | 31 | 34 | 20
硫酸鹽 SULFATE | 52 | 54 | 66 | 34
氟鹽 FLUORIDE | 0.19 | 0.17 | 0.29 | 0.14
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.10 | 0.09 | 0.16 | 0.05
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0088 | 0.0085 | 0.0110 | 0.0070
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 2.95 | 2.85 | 3.70 | 2.40
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 323 | 312 | 374 | 296
總硬度 TOTAL HARDNESS | 80.4 | 79.5 | 88.0 | 74.5
鈣 CALCIUM | 14.4 | 13.3 | 20.9 | 10.0
鎂 MAGNESIUM | 10.83 | 10.85 | 12.90 | 8.70
鐵 IRON | 0.34 | 0.42 | 0.45 | 0.07
錳 MANGANESE | 0.835 | 0.700 | 1.300 | 0.640
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 70 | 25 | 230 | 0