民國85年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1996

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 新山給水廠安樂淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 20.13 | 19.75 | 25.00 | 16.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 8.23 | 5.40 | 18.00 | 4.10
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 27.00 | 26.50 | 36.00 | 19.00
PH 指標 PH VALUE | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 6.9
氯鹽 CHLORIDE | 12 | 12 | 14 | 10
硫酸鹽 SULFATE | 16 | 15 | 26 | 10
氟鹽 FLUORIDE | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.00
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.26 | 0.23 | 0.51 | 0.07
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0333 | 0.0250 | 0.0770 | 0.0060
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.80 | 0.80 | 0.88 | 0.72
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 132 | 105 | 244 | 76
總硬度 TOTAL HARDNESS | 43.3 | 45.0 | 47.0 | 36.0
鈣 CALCIUM | 9.2 | 9.2 | 10.4 | 8.1
鎂 MAGNESIUM | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 4.00
鐵 IRON | 0.37 | 0.39 | 0.54 | 0.16
錳 MANGANESE | 0.023 | 0.020 | 0.050 | 0.000
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 22400 | 11500 | 62000 | 4600