民國85年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1996

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 台西營運所三條崙淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 5
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 27.80 | 28.00 | 30.00 | 24.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 0.62 | 0.55 | 0.80 | 0.45
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 197.20 | 200.00 | 200.00 | 192.00
PH 指標 PH VALUE | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.0
氯鹽 CHLORIDE | 9 | 8 | 12 | 7
硫酸鹽 SULFATE | 3 | 2 | 3 | 2
氟鹽 FLUORIDE | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.06
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.71 | 0.70 | 0.82 | 0.54
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0040 | 0.0010 | 0.0140 | 0.0000
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.00
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 262 | 268 | 284 | 234
總硬度 TOTAL HARDNESS | 107.4 | 102.0 | 117.0 | 100.0
鈣 CALCIUM | 31.7 | 31.3 | 33.4 | 30.3
鎂 MAGNESIUM | 6.84 | 6.00 | 9.40 | 4.40
鐵 IRON | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.14
錳 MANGANESE | 0.062 | 0.060 | 0.080 | 0.050
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 158 | 120 | 330 | 110