民國85年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1996

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 壽豐營運所水璉淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 23.28 | 23.00 | 26.50 | 20.60
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 1.26 | 1.03 | 2.30 | 0.70
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE | 0.20 | 0.00 | 0.80 | 0.00
氫碳酸 BICARBONATE | 99.25 | 99.50 | 100.00 | 98.00
PH 指標 PH VALUE | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 7.7
氯鹽 CHLORIDE | 15 | 15 | 16 | 15
硫酸鹽 SULFATE | 28 | 28 | 28 | 27
氟鹽 FLUORIDE | 0.29 | 0.27 | 0.35 | 0.25
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.00
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0013 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0000
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.81 | 0.82 | 0.88 | 0.73
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 326 | 327 | 330 | 320
總硬度 TOTAL HARDNESS | 174.5 | 174.5 | 179.0 | 170.0
鈣 CALCIUM | 43.6 | 43.7 | 43.8 | 43.2
鎂 MAGNESIUM | 16.00 | 16.05 | 17.10 | 14.80
鐵 IRON | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.00
錳 MANGANESE | 0.008 | 0.005 | 0.020 | 0.000
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 194 | 205 | 350 | 14