民國85年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1996

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 豐原給水廠朴子口淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 5
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 21.14 | 20.00 | 25.00 | 18.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 2.32 | 1.90 | 3.70 | 0.90
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE | 5.50 | 5.50 | 11.00 | 0.00
氫碳酸 BICARBONATE | 75.80 | 75.00 | 93.00 | 56.00
PH 指標 PH VALUE | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 7.8
氯鹽 CHLORIDE | 1 | 0 | 4 | 0
硫酸鹽 SULFATE | 32 | 36 | 43 | 11
氟鹽 FLUORIDE | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.09
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.10
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0080 | 0.0080 | 0.0170 | 0.0000
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 1.38 | 1.20 | 2.20 | 1.00
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 162 | 157 | 185 | 153
總硬度 TOTAL HARDNESS | 117.6 | 111.0 | 155.0 | 97.0
鈣 CALCIUM | 32.7 | 32.5 | 42.1 | 25.7
鎂 MAGNESIUM | 8.82 | 7.10 | 21.20 | 1.50
鐵 IRON | 0.18 | 0.22 | 0.29 | 0.02
錳 MANGANESE | 0.022 | 0.020 | 0.040 | 0.010
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 735 | 830 | 1700 | 17