民國85年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1996

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 沙鹿營運所大肚龍井山頂區淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 2
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 24.85 | 24.85 | 25.80 | 23.90
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 7.95 | 7.95 | 10.00 | 5.90
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 60.50 | 60.50 | 64.00 | 57.00
PH 指標 PH VALUE | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.1
氯鹽 CHLORIDE | 10 | 10 | 11 | 8
硫酸鹽 SULFATE | 15 | 15 | 15 | 14
氟鹽 FLUORIDE | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.16
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.00
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0025 | 0.0025 | 0.0050 | 0.0000
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 1.20 | 1.20 | 1.40 | 1.00
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 132 | 132 | 140 | 123
總硬度 TOTAL HARDNESS | 39.0 | 39.0 | 44.0 | 34.0
鈣 CALCIUM | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0
鎂 MAGNESIUM | 4.60 | 4.60 | 5.80 | 3.40
鐵 IRON | 0.85 | 0.85 | 1.20 | 0.49
錳 MANGANESE | 0.155 | 0.155 | 0.170 | 0.140
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 950 | 950 | 1900 | 0