民國85年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1996

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 水里營運所信義淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 21.20 | 20.90 | 25.00 | 18.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 4.33 | 3.85 | 9.30 | 0.30
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE | 9.60 | 6.00 | 20.30 | 2.50
氫碳酸 BICARBONATE | 165.25 | 168.00 | 219.00 | 106.00
PH 指標 PH VALUE | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.2
氯鹽 CHLORIDE | 3 | 3 | 4 | 0
硫酸鹽 SULFATE | 106 | 97 | 199 | 31
氟鹽 FLUORIDE | 0.16 | 0.15 | 0.20 | 0.12
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.85 | 0.87 | 1.60 | 0.06
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0068 | 0.0040 | 0.0190 | 0.0000
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 1.47 | 1.15 | 2.80 | 0.80
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 317 | 285 | 455 | 245
總硬度 TOTAL HARDNESS | 194.0 | 168.5 | 310.0 | 129.0
鈣 CALCIUM | 46.4 | 46.5 | 53.7 | 38.9
鎂 MAGNESIUM | 19.00 | 15.40 | 42.80 | 2.40
鐵 IRON | 0.15 | 0.16 | 0.26 | 0.03
錳 MANGANESE | 0.013 | 0.000 | 0.050 | 0.000
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 194 | 43 | 680 | 12