民國85年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1996

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 美濃營運所寶來淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 23.25 | 23.00 | 24.00 | 23.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 2.26 | 2.20 | 4.20 | 0.45
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 167.25 | 159.50 | 200.00 | 150.00
PH 指標 PH VALUE | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.6
氯鹽 CHLORIDE | 12 | 7 | 27 | 6
硫酸鹽 SULFATE | 93 | 101 | 129 | 42
氟鹽 FLUORIDE | 0.25 | 0.24 | 0.34 | 0.16
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.00
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0093 | 0.0035 | 0.0300 | 0.0000
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 1.13 | 0.75 | 2.80 | 0.20
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 364 | 345 | 457 | 308
總硬度 TOTAL HARDNESS | 222.8 | 227.5 | 248.0 | 188.0
鈣 CALCIUM | 67.1 | 68.0 | 68.8 | 63.7
鎂 MAGNESIUM | 13.35 | 15.50 | 18.50 | 3.90
鐵 IRON | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.00
錳 MANGANESE | 0.050 | 0.035 | 0.110 | 0.020
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 41 | 22 | 110 | 9