民國85年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1996

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 美濃營運所六龜淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 6
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 24.25 | 24.00 | 25.50 | 23.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 1.62 | 0.75 | 5.10 | 0.40
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 168.67 | 170.00 | 186.00 | 152.00
PH 指標 PH VALUE | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.4
氯鹽 CHLORIDE | 5 | 4 | 12 | 3
硫酸鹽 SULFATE | 143 | 127 | 210 | 116
氟鹽 FLUORIDE | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.12
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.05
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0053 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0000
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.42 | 0.19 | 1.50 | 0.10
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 408 | 387 | 507 | 337
總硬度 TOTAL HARDNESS | 281.8 | 260.0 | 356.0 | 223.0
鈣 CALCIUM | 81.8 | 79.2 | 104.0 | 66.9
鎂 MAGNESIUM | 18.77 | 19.90 | 29.20 | 9.70
鐵 IRON | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.00
錳 MANGANESE | 0.063 | 0.080 | 0.080 | 0.000
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 38 | 0 | 140 | 0