民國85年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1996

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 褒忠營運所褒忠淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 27.50 | 27.50 | 31.00 | 24.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 8.33 | 4.85 | 20.00 | 3.60
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 176.50 | 176.00 | 184.00 | 170.00
PH 指標 PH VALUE | 7.7 | 7.7 | 8.0 | 7.6
氯鹽 CHLORIDE | 5 | 4 | 7 | 4
硫酸鹽 SULFATE | 20 | 18 | 26 | 18
氟鹽 FLUORIDE | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.35 | 0.36 | 0.48 | 0.21
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0000
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.00
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 323 | 254 | 570 | 216
總硬度 TOTAL HARDNESS | 173.8 | 158.0 | 228.0 | 151.0
鈣 CALCIUM | 47.4 | 46.5 | 52.1 | 44.5
鎂 MAGNESIUM | 13.55 | 10.25 | 23.90 | 9.80
鐵 IRON | 1.58 | 1.05 | 3.30 | 0.92
錳 MANGANESE | 0.153 | 0.155 | 0.170 | 0.130
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 255 | 235 | 420 | 130