民國86年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1997

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 玉井營運所楠玉淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 25.00 | 24.50 | 29.50 | 21.50
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 5.55 | 4.85 | 11.00 | 1.50
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20
氫碳酸 BICARBONATE | 143.25 | 146.00 | 174.00 | 107.00
PH 指標 PH VALUE | 8.1 | 8.0 | 8.5 | 8.0
氯鹽 CHLORIDE | 9 | 6 | 24 | 0
硫酸鹽 SULFATE | 41 | 39 | 53 | 35
氟鹽 FLUORIDE | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.11
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.05
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0055 | 0.0050 | 0.0100 | 0.0020
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.67 | 0.43 | 1.60 | 0.22
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 220 | 223 | 278 | 156
總硬度 TOTAL HARDNESS | 172.5 | 170.0 | 217.0 | 133.0
鈣 CALCIUM | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0
鎂 MAGNESIUM | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00
鐵 IRON | 1.43 | 0.57 | 4.40 | 0.19
錳 MANGANESE | 0.040 | 0.035 | 0.080 | 0.010
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 12800 | 5050 | 40000 | 1100