民國86年自來水原水水質統計表
THE STATISTICAL RAW WATER QUALITY DATA OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 1997

|  | 單位：毫克/公升
|  | UNIT：mg/L

取樣位置 SITES OF SAMPLING | 冬山營運所寒溪淨水場
受檢次數 NO.OF SAMPLE EXAMINED | 4
項目 ITEMS | 平均值 AVERAGE VALUE | 中數值 MEDIAN VALUE | 最大值 MAXIMUM VALUE | 最小值 MINIMUM VALUE
水溫 WATER TEMPERATURE(℃) | 21.88 | 22.50 | 25.50 | 17.00
濁度 TURBIDITY(N.T.U.) | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.20
鹼度 ALKALINITY | 碳酸 CARBONATE |  |  |  |
氫碳酸 BICARBONATE | 41.00 | 40.50 | 48.00 | 35.00
PH 指標 PH VALUE | 7.7 | 7.8 | 8.2 | 7.2
氯鹽 CHLORIDE | 2 | 2 | 3 | 2
硫酸鹽 SULFATE | 14 | 14 | 15 | 12
氟鹽 FLUORIDE | 0.10 | 0.09 | 0.16 | 0.07
氨氮 AMMONIA NITROGEN | 0.15 | 0.14 | 0.29 | 0.05
亞硝酸鹽氮 NITRITE NITROGEN | 0.0003 | 0.0000 | 0.0010 | 0.0000
硝酸鹽氮 NITRATE NITROGEN | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.16
溶解固體量 DISSOLVED SOLIDS | 80 | 75 | 101 | 71
總硬度 TOTAL HARDNESS | 61.5 | 60.2 | 70.6 | 54.9
鈣 CALCIUM | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9
鎂 MAGNESIUM | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60
鐵 IRON | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00
錳 MANGANESE | 0.010 | 0.000 | 0.040 | 0.000
大腸菌類數 COLIFORM(MPN/100ML) | 207 | 159 | 500 | 9