◢上一頁

E n g l i s h

下一頁◣

編 印 說 明

一. 本年報之主要內容為：

(一) | 臺灣水文概況。
(二) | 臺灣北部、中部、南部及東部等四區域民國八十八年之日流量及懸移質實測紀錄。
(三) | 民國八十八年水質統計表，包括水廠進水口水質與河川水質及本局辦理之地下水水質資料。

二. 流量及含沙量資料，係分別由經濟部水利處、臺灣電力公司、水利處北區水資源局及翡翠水庫管理局等機構提供。水質資料係由環境保護署、臺灣省自來水公司及臺北自來水事業處等機構提供。

三. 自民國六十六年起，採用電子計算機處理日流量及懸移質實測紀錄，以提高資料之準確性及工作效率。

四. 本年報附列水文站一覽表(附錄一)及紀錄期間表(附錄二)等，俾便查證以明瞭測站之一般概況。

五. 流量資料統計處理原則：

(一) | 某月有部分資料缺測：則該缺測資料所屬區段的旬流量、月合計、月平均等統計資料，皆視為缺測資料，而於年報表中標示「*」。但月最大日流量、月最小日流量、最大瞬時流量及其發生日期均仍予以統計，並於資料庫之標示欄位標示＠，惟若全月缺測，則標示「*」。
(二) | 某年有部分缺測資料時：該年統計之平均流量、年逕流量（即年合計流量）不予統計，皆視為缺資料，而於年報表中標示「*」。但該年最大日流量、最小日流量最大瞬時流量及其發生日期仍均予以統計，並於年報表及資料庫標示欄位中標示「@」。
(三) | 前揭標示於歷年統計時永遠跟著上列數值於標示欄位同時出現。